附件6

坪塘街道2022-2023年骨干山塘建设制作要求

1．每口骨干塘出淤不少于2000-3000立方米，且淤泥不能放在坝基内。

2．铁门槛的宽度老底向下30cm，高度视情况而定，超过80cm的深度，每隔一米必须打孔，捣立柱，铁门槛高度需高出最低的水位线10cm，整体高度在一条线上。

3．坝基坡比必须修成不小于1：0.3的比例，高度3m以下不予分级导制，3m至5m分两级导制，5m以上高度需多级导制，且每级需缩进30cm。

4．坝顶面的结合部留20-30cm种花草，不予导制。

5．修成的坡比必须压实压紧，布Φ4号钢丝（螺纹），间距为200mm×200mm，织成网状，用C25砼分块10cm的厚度导制。

6．导制前必须抽筋，深度100-150mm，宽度100mm.

7．底管的大小用300-500mm的管子做底管，200-150-100mm的三通做出水管（具体需用材料，规格视稻田用水量而定），三通的放水管必须放在码头下，隔50mm的间距放一个三通。

8．制作的整体工作分为三阶段：第一阶段出淤；第二阶段修坡整坡、放置低水管、做铁门槛、抽筋；第三阶段织钢丝网、导制砼做溢洪道（溢洪道的尺寸视雨面确定）。每阶段开工前，必须由农办现场验收。

9．所有的制作完成后由街道验收小组组织验收（不管骨干塘分几级制作，整体要求在一条水平线，看像美观）。

10．住户较多，行人较多的地方又以坝基做路面的必须设立警示柱。